Volitelná rozhraní Routerů Advantech v2

Advantech routery verze v2 lze rozšířit o volitelná rozhraní. Díky této vlastnosti můžete přizpůsobit HW rozhraní požadované aplikaci. Modulární koncepce lze s úspěchem využít v budoucnu při změně, nebo doplnění rozhraní, které není v současné době podporováno. V případě požadavku na další typ portu tak není nutno kupovat celý router s požadovaným rozhraním. Nabízeny jsou tyto standardní rozhraní:

Ethernet 10/100
•	Základní ochrana proti přepětí
•	Podporované routery: všechny v2 routery mimo verze Libratum, UR5i, XR5i
•	Objednací kód: XC-ETH

 RS232
•	Základní ochrana proti přepětí
•	Podporované routery:  všechny v2 routery mimo verze Libratum, ER75i, UR5, UR5i, XR5i, CGU04i, CDX800, CDE7
•	Objednací kód: XC-232
 
RS485 / RS422
•	Volba RS485 nebo RS422 pomocí přepínačů na desce
•	Možnost galvanického oddělení pomocí přepínačů na desce
•	Základní ochrana proti přepětí
•	Podporované routery: všechny v2 routery mimo verze Libratum, ER75i, UR5, UR5i, XR5i, CGU04i, CDX800, CDE7
•	Objednací kód: XC-485/422
 
M-BUS master
•	M-Bus master až pro 30 M-Bus slave zařízení
•	Trvalá odolnost proti zkratu na sběrnici
•	Možnost galvanického oddělení pomocí napájení externím zdrojem
•	Podporované routery: všechny v2 routery mimo verze Libratum, ER75i, UR5, UR5i, XR5i, CGU04i, CDX800, CDE7
•	Objednací kód: XC-M-BUS
 
I/O module CNT
•	4× binární vstup, z toho až 2 mohou být čítačové
•	2× analogový vstup 4-20mA
•	1× binární výstup
•	Podporované routery: všechny v2 routery mimo verze Libratum, ER75i, UR5, UR5i, XR5i, CGU04i, CDX800
•	Objednací kód: XC-CNT
 
SDH
•	Volitelný port SDH je navržen jako rozšiřující deska, umožňuje pak routerům řady v2 využívat SD kartu jako USB disk nebo jako vnitřní uložiště.
•	Podporované routery: všechny v2 routery mimo verze Libratum
•	Objednací kód: XC-SD
 
Switch
•	Interní LAN switch (volitelný port SWITCH) je vytvořen jako doplněk routerových základních desek.
•	S tímto rozšířením se LAN porty příslušného routeru chovají tak, jako by se jednalo o typický switch.
•	Takto upravený router (doplněný o desku SWITCH) čte datové pakety z libovolného portu a vysílá je na dalších portech.
•	Každý port na tomto zařízení může přenášet datové pakety nezávisle na všech ostatních portech.
•	Podporované routery: všechny v2 routery mimo verze Libratum 
•	Objednací kód: XC-SW